**郑州市轨道交通1号线2022年地面铺砖项目报价表**

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（不含税） | 税率（%） | 单价（含税） | 合价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 块料楼地面 | 1.拆除瓷砖地面及垫层，垃圾及材料站内需人工搬运，运距综合考虑；2.基层表面处理；3.水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm，干硬性砂浆，配合比为1：3；4.600mm\*600mm\*10mm防滑瓷砖，颜色近米白色或米黄色；5.用1：1水泥细砂浆勾缝。 | m2 | 3763.93 |  |  |  |  |  |
| 2 | 石材楼地面 | 1.拆除石材地面及垫层，垃圾及材料站内需人工搬运，运距综合考虑；2.基层表面处理3.水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm，干硬性砂浆，配合比为1：3；4.800mm\*800mm\*25mm巴拉白大理石地砖，地砖颜色、纹理需与周围相邻地砖一致、无明显差异；5.同品种、同标号、同颜色的水泥嵌缝；6.垃圾外运运距综合考虑；7.防护层材料种类；8.酸洗、打蜡要求。 | m2 | 198.28 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石材楼地面 | 1.拆除石材地面及垫层，垃圾及材料站内需人工搬运，运距综合考虑；2.基层表面处理3.水泥砂浆结合层，厚度为10～25mm，干硬性砂浆，配合比为1：3；4.600mm\*1200mm\*25mm巴拉白大理石地砖，地砖颜色、纹理需与周围相邻地砖一致、无明显差异；5.同品种、同标号、同颜色的水泥嵌缝；6.垃圾外运运距综合考虑；7.防护层材料种类；8.酸洗、打蜡要求。 | m2 | 5.76 |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： 元 |

备注：1.申请人在报价时，应先填报单价（不含税）（保留两位小数），然后依次计算总价（不含税）（保留自然位数）、单价（不含税）（保留自然位数）、总价（含税）（保留自然位数），汇总各项物资得出合计总价（不含税）（保留两位小数）、总价（含税）（保留自然位数）。

2.如申请人未按以上步骤及小数点保留要求进行报价，竞争性洽谈人将在评审阶段或合同谈判阶段对申请人报价以所填报的单价（不含税）为基准，重新按照以上步骤进行修正。

3.申请人所填各项单价应为综合报价，综合报价指完成相应工作所需发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、损耗费、辅材费、制作加工费、包装费、运输费、装卸费、采购保管费、试验及检测费、安装费、机械费、验收、样品费、技术资料费、半成品及成品保护费、措施费（包含夜间施工措施费、赶工措施费、冬雨季施工措施费）、文明施工、临时设施、临时围挡、职工食住、垃圾清运、渣土费、保修、配合其他单位施工（技改、改造）的相关费用、风险、不可预见费用、人工材料涨价、汇率、保险、利润、规费、税金等所有费用。

**4.申请人需按照《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）的相关要求，提供各分项报价综合单价分析表。**

5.项目特征描述中的未尽事宜详见设计图纸或用户需求书。

6.如国家增值税税率政策有调整，按照合同不含税单价不变调整合同价款

申请人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：　　　　　　　　　　（签字）

日期： 年 月 日