郑州市轨道交通2021—2022年屏蔽门系统备件

采购项目03标采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌/生产厂商** | **名称及规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 七一三 | 端门防撞胶条[七一三研究所;定制，高度2150mm;用于端门] | 个/只/台 | 4 |
| 2 | 七一三 | 安全门门控单元[七一三研究所;DCU713-Ⅲ-2] | 个/只/台 | 13 |
| 3 | 七一三 | LCB加长钥匙[七一三研究所;定制，适用于七一三所站台门LCB开关] | 个/只/台 | 42 |
| 4 | 七一三 | 主动带轮[七一三研究所;定制，适用于2号线滑动门 （适用于刘庄站-南四环站）] | 个/只/台 | 3 |
| 5 | 七一三 | 从动带轮[七一三研究所;定制，适用于2号线滑动门 （适用于刘庄站-南四环站）] | 个/只/台 | 3 |
| 6 | 七一三 | 行程开关[七一三研究所;AZ8104] | 个/只/台 | 30 |
| 7 | 七一三 | 屏蔽门门控单元[中船重工集团第七一三研究所;PMKD-V] | 个/只/台 | 6 |
| 8 | 七一三 | 减速机[德恩科;伺服电机专用（适用于刘庄站-南四环站等线路）] | 个/只/台 | 3 |
| 9 | 七一三 | 电机[七一三所/德恩科;SG80K，GB65\*75，110V，1.8A] | 个/只/台 | 3 |
| 10 | 七一三 | 屏蔽门/安全门行程开关[七一三研究所;AZ8104，每套含三只，定制，适用于城郊线屏蔽门] | 个/只/台 | 8 |
| 11 | 七一三 | 安全门左门锁[七一三研究所;定制，安全门左门锁，适用于城郊线安全门（适用沙窝李站至孟庄站安全门）] | 套 | 8 |
| 12 | 七一三 | 安全门右门锁[七一三研究所;定制，安全门右门锁，适用于城郊线安全门（适用沙窝李站至孟庄站安全门）] | 套 | 8 |
| 13 | 七一三 | 屏蔽门门锁[七一三研究所;定制，适用于城郊线屏蔽门（适用十八里河站至新郑机场站）] | 套 | 6 |
| 14 | 七一三 | 安全门状态指示灯[七一三研究所;DO1713-Ⅱ，定制城郊线安全门专用] | 个/只/台 | 8 |
| 15 | 七一三 | 门锁[七一三研究所;专用备件713-MB-ZZCJ-P-107;适用于713设备，刘庄站至新郑机场站屏蔽门] | 套 | 10 |
| 16 | 七一三 | 门控单元[七一三研究所;DCU713-Ⅲ，工业级接插件 带卡扣具备安全回路断点检测功能接口] | 套 | 10 |
| 17 | 七一三 | 电机（含减速器）[德恩科;BG75×25-SG120K-B14] | 套 | 2 |
| 18 | 七一三 | 门锁装置[七一三研究所;713-MB-ZZ5-P-107] | 套 | 8 |
| 19 | 七一三 | 门状态指示灯[七一三研究所;DOI713-Ⅲ] | 套 | 10 |
| 20 | 七一三 | 就地控制盒(LCB[七一三研究所;LW42A2YC] | 套 | 10 |
| 21 | 七一三 | 同步带[七一三研究所;6100-S8M-20] | 条 | 2 |
| 22 | 七一三 | 主动带轮[七一三研究所;PZZ5-MB-1010-0001] | 套 | 2 |
| 23 | 七一三 | 从动带轮[七一三研究所;PZZ5-MB-1010-0002] | 个/只/台 | 2 |
| 24 | 七一三 | 前盖板气弹簧[七一三研究所;QTH-160N] | 套 | 1 |
| 25 | 七一三 | 滑动门防夹挡板[七一三研究所;PZZ5-SD-1050-0001] | 套 | 2 |
| 26 | 七一三 | 闸锁[七一三研究所;定制;滑动门闸锁，含电磁锁，行程开关、手动解锁装置] | 个/只/台 | 3 |
| 27 | 七一三 | 大小轮[七一三研究所;定制，小轮直径39mm，大轮直径54mm，适用于非标滑动门] | 个/只/台 | 7 |
| 28 | 七一三 | 端门门板[七一三研究所;定制，高度2150mm，用于左端门] | 个/只/台 | 2 |
| 29 | 七一三 | 端门门板[七一三研究所;定制，高度2150mm，用于右端门] | 个/只/台 | 2 |
| 30 | 七一三 | 滑动门锁舌[七一三研究所;定制，PZZ2-MB-105-左，用于左侧滑动门] | 个/只/台 | 8 |
| 31 | 七一三 | 滑动门锁舌[七一三研究所;定制，PZZ2-MB-105-右，用于右侧滑动门] | 个/只/台 | 8 |
| 32 | 七一三 | 防踏空胶条[七一三研究所;1000mm\*40mm\*40mm（长\*宽\*厚）] | 个/只/台 | 4 |
| 33 | 七一三 | 安全门下滑快[ROLLON;CEX45-150-2RS] | 个/只/台 | 13 |
| 34 | 七一三 | 安全门上滑快[罗升;MSB15SSSFC] | 个/只/台 | 5 |
| 35 | 七一三 | 安全门侧盒锁[七一三研究所;定制，左：ZZCJ-CHS-BCCT80110S，右：ZZCJ-CHS-BCCT80210S] | 个/只/台 | 2 |
| 36 | 七一三 | 防撞胶条[七一三研究所;定制，胶条 左：ZZCJ-JT-0001右：ZZCJ-JT-0002橡胶等，一套含（左、右）2根防撞胶条] | 套 | 4 |
| 37 | 七一三 | 安全门状态指示灯控制器[七一三研究所;DOI713-II] | 个/只/台 | 4 |
| 38 | 七一三 | 半高门固定侧盒（小）1[七一三所;七一三所；600mm×1450mm] | 扇 | 2 |
| 39 | 七一三 | 半高门固定侧盒（大）[七一三所;七一三所；800mm×1450mm] | 扇 | 2 |
| 40 | 七一三 | 单元控制器(PEDC)[七一三研究所;PEDC713-Ⅱ] | 个/只/台 | 3 |
| 41 | 七一三 | 端门闭门器[七一三研究所;定制，713-BMQ-ZZCJ-P-173] | 套 | 2 |
| 42 | 七一三 | 端门推杆锁[四川久远;需补充型号] | 套 | 6 |
| 43 | 七一三 | 导靴[七一三研究所;SD-1009-0001] | 套 | 8 |
| 44 | 七一三 | 门控单元（DCU）[七一三研究所;PMKD-Ⅳ] | 个/只/台 | 3 |
| 45 | 七一三 | 门状态指示灯[七一三研究所;AP-ZSD;含接线] | 套 | 24 |
| 46 | 七一三 | LCB钥匙加长装置[西屋/七一三所;定制，折叠前长度为100mm，折叠后长度为50mm，顶部开槽以固定钥匙，不锈钢材质，可折叠，坚固，耐用，可受力] | 个/只/台 | 9 |
| 47 | 七一三 | LCB钥匙[七一三定制类;适用于七一三所屏蔽门，不锈钢材质，坚固，耐用，可受力，可提供样品] | 个/只/台 | 21 |